**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель :UA-2021-04-29-003854-a**

Закупівля **астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 - 38630000-0** (оптичні приціли) 2 лоти: **лот № 1 – Приціл коліматорний Aimpoint або еквівалент** (оптичні приціли, код ДК 021:2015 – 38633000-1); **лот № 2 – Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент** (оптичні приціли, код ДК 021:2015 – 38633000-1) для забезпечення потреб в/ч Е 6117СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає **6 338 000,00 грн.**
(**лот № 1 – 5 848 000,00** **грн., лот № 2 – 490 000,00 грн.**)

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| **лот № 1 – Приціл коліматорний Aimpoint або еквівалент** |
| 1 | Приціл коліматорний Aimpointабо еквівалент\* | Коліматорний приціл закритого типу Aimpoint Comp M4s (Art. № 200352) або еквівалент:- прицільна марка – точка;* колір точки – червоний, 655 ± 15 nm;
* розмір точки – 2 МОА;
* кратність – 1х;
* кріплення – планка Пікатінні (Вівера), MIL-STD-1913;
* сумісність з будь якими поколіннями приладів нічного бачення;
* режим роботи:

 - 7 рівнів яскравості для приладу нічного бачення; - 9 рівнів яскравості для денного світла;* джерело живлення – 1 аккумуляторна батарея типу АА (1,5–5 V);
* час безперервної роботи батареї – 80 000 год;
* вага – 270 ± 10 гр.;
* зберігає працездатність при зануренні до 45 м;
* робочі температури – від – 450С до +710С;

Коліматорний приціл закритого типу Aimpoint Comp M4s (Art. № 200352) або еквівалент включає в себе:* кріплення TNP Mount;
* вкладиш Standart Spacer;
* аккумуляторна батарея типу АА (1,5–5V).
 | шт. | 344 |
| **лот № 2 – Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент** |
| 2 | Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент\* | Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалентДіаметр об’єктиву – 50 мм;Діаметр вихідної зіниці – 7,3-1,6 мм;Поле зору на 100 м – 8,7-1,5;Ціна поправки (1 кліка) на 100 м – 1 см (1/3 МОА) (0,1 mrad);Запас поправок на 100 м (верт./гор.) – 90/70 МОА (26.2/20.4MRAD);Тип прицільної сітки – TreMoR3 (з підсвіткою);Корекція діоптрій – -3/+4;Віддалення вихідної зіниці – 87,6 мм;Маса – 811 ± 10 гр.;Фокальна площина – перша;Довжина – 340 ± 10 мм;Кратність (збільшення) – від 4 до 32;Розмір кілець – medium;Діаметр кілець – 30 мм;Формат батареї – СR2032.Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент включає в себе:* кришка захисна – 1 шт.;
* серветка – 1 шт.;
* ключ універсальний – 1 шт.;
* важіль регулювання кратності – 1 шт.;
* інструкція – 1 шт.
 | шт. | 5 |

* **Обґрунтування**

Посилання на торгівельну марку обгрунтовується специфікою виконання поставлених завдань, наявністю обладнання та підготовлених фахівців, здатних здійснювати професійну експлуатацію обслуговування виробів із зазначеними технічними характеристиками.