**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:**

**UA-2021-06-17-006903-c.**

Закупівля **телевізійного й аудіовізуального обладнання, код ДК   
021:2015-32320000-2 (Відеовізуалізаційна система)**здійснюється для забезпечення потреб Служби безпеки України.

Очікувана вартість закупівлі складає **487 000,00 грн.**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

на закупівлю телевізійного й аудіовізуального обладнання,   
код ДК 021:2015 - 32320000-2 (Відеовізуалізаційна система)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  Опис та технічні характеристики | Од.  виміру, к-т |
| 1 | **Відеовізуалізаційна система у складі:**  **Цифровий засіб візуалізації – 4 шт.**  Основні технічні характеристики:  - Розмір діагоналі: не менше 55"  - Тип матриці: IPS  - Режим роботи: 24/7  - Максимальна розподільча здатність: не менше 1920х1080 пікселів  - Розмір пікселя: не менше 0.63mm(H) \* 0.63mm (V)  - Активна площа дисплею: не менше 1209,6х680,4 мм  - Статична контрастність: не менше 1200:1  - Кути огляду (г/в): не менше 178/178  - Час відгуку: не більше 8 мс  - Колір екрану: не менше ніж 8 біт – 16,7 млн. кольорів  - Кольорове охоплення: не менше 72%  - Рівень матовості екрану – не менше ніж 28%  - Максимальна частота оновлення пікселів: не менше 77 МГц  - Яскравість: не менше 500 кд/м2  - Вхід RGBне менше 1 шт.: аналоговий D-SUB, DVI-D, DisplayPort 1.2  - Вхід відеоне менше 2 шт.: HDMI 2.0  - Вхід HDCPне менше 1 шт.: HDCP 2.2  - Вхід аудіоне менше 1 шт.: стерео міні Jack  - Вхід USBне менше 1 шт.: оновлення ПЗ  - Вихід RGBне менше 1 шт.: DP1.2 (Loop-out)  - Вихід аудіоне менше 1 шт.: стерео міні Jack  - Підтримка керування: RS232 (вхід/вихід) та LAN (RJ45)  - Виносний сенсор керування та освітлення  - Споживча потужність: менш ніж 0,5 Вт у вимкненому/очікування стані, типова 120 Вт у режимі «Включено»  - Сумарна ширина двох суміжних рамок: не більше 1.8 мм  - Вага: не більше 19,4 кг  - Можливості:  вбудована підтримка АСМ (AdvancedColorManagement)  aвтовибір джерела сигналу та відновлення  датчик температури  RS232C/RJ45 MDC, віддалене керування дисплеєм (Ethernet)  підтримка PlugandPlay (DDC2B)  наявність режиму відеостіни, автоматичне відтворення частини контенту згідно до фізичного розташування дисплея  Кожний засіб візуалізації постачається у комплекті з настінним кріпленням (сумісним з цим засобом візуалізації) та кабелем живлення.  **Контролер відео-стіни – 1 шт.**  Основні технічні характеристики:  підтримка відео з розподільною здатністю – UHD  (3840x2160@60Hz, 8.3 megapixel 4K);  глибина передачі кольору при розподільній здатності 4К – 12 біт;  підтримка стандарту HDMI 2.0b;  організація відео стін формату 2х2;  підтримка можливості стикування контролерів (загалом відео-стіна в подальшому може бути збільшена до 40 дисплеїв);  підтримка можливості об’єднання в відео-стіну моніторів різних розмірів та з різною шириною рамок.  Контролер постачається у комплекті з кабелем живлення від мережі змінного струму 220В сумісним (без застосування перехідників) з електричними розетками типів EU type C, F або із зовнішнім блоком електроживлення з визначеними виробником параметрами, якість і безпека якого підтверджені сертифікатом  “GS TUV”. Реалізація блока живлення визначається виробником контролера.  **Кабель типу HDMI-HDMI – 5 шт.**  Основні технічні характеристики:  підтримка стандарту HDMI 2.0b;  довжина не менше – 9 м;  інтерфейси – HDMI / HDMI. | 1 |

Гарантійний строк на Товар повинен мінімально становити 24 (двадцять чотири) місяці, але не менше строку наданого (визначеного) фірмою виробником Товару з дати отримання Товару від Продавця.