**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:
UA-2021-06-25-002383-c**

Закупівля **мішків та пакетів, код ДК 021:2015 - 18930000-7 (Сумка транспортна індивідуальна для спорядження спеціальна)** здійснюється для забезпечення потреб військової частини Е 6117 СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає **180 000,00 грн.**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

на проведення закупівлі мішків та пакетів, код ДК 021:2015 - 18930000-7 (Сумка транспортна індивідуальна для спорядження спеціальна).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування предмета закупівлі | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| 1. | Сумка транспортна індивідуальна для спорядження спеціальна UTactic CARGO BAG\* або еквівалент | штуки | 120 | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Сумка транспортна індивідуальна для спорядження спеціальна UTactic CARGO BAG\* або еквівалент (далі за текстом - виріб), повинна відповідати цим технічним характеристикам:- розміри виробу мають бути: довжина/ширина/висота – 80/30/25 (± 1) см;- має транспортуватись за допомогою двох бічних лямок, що мають регулюватися по довжині, як у руках, так і на плечах по типу наплічника, а також за допомогою центральної знімної лямки має транспортуватися на одному плечі;- основна тканина виробу має бути із 100% поліамідних волокон (нейлон\*, або еквівалент), – текстурована пряжа підвищеної міцності з поліуретановим покриттям для підвищення якостей водовідштовхування щільністю 350 (± 5) г/м² кольору «coyote»\* , або еквівалент., а у якості додаткової тканини має використовуватися 100% поліестер щільністю 130 (± 5) г/м² у тон основній тканині;- виріб має мати два відділення: основне та бічне;- стінка між двома відділеннями має бути виготовлена з дадаткової тканини та мати форму мішка розміром 30\*25\*22 (± 1) см, за допомогою чого обʹєм бічного відділення має змінюватися від 0 до 18 літрів;- основне відділення має закриватися за допомогою U-подібної застібки-блискавки з двома замками, U-подібна кришка верхнього відділення потовщена зшитим пінополіетиленом товщиною не менше 4 мм;- бічне відділення має повністю відкриватися з 3-х сторін за допомогою застібки-блискавки;- на одній з бокових стінок має бути пласка врізна кишеня розміром 41\*20 (± 1) см на застібці-блискавці з одним замком та велкро-панеллю розміром 4\*12 (± 0,5) см;- на зовнішній торцевій стінці бічного відділення має бути виконана пласка накладна кишеня розміром 24\*19 (± 1) см на застібці-блискавці з одним замком та велкро-панеллю розміром 10\*10 (± 0,5) см по центру кишені;- дно виробу має бути із зносостійкої ПВХ тканини щільністю 620 (± 5) г/м², товщиною 0,5 (± 0,1) мм, кольору «olive»\* або еквівалент;- виріб повинен мати два поперечних силових каркаси, виконаних з поліамідної стрічки шириною 40 (± 2) мм;- виріб повинен мати дві ручки на торцевих зовнішніх стінках. Ручки мають бути виготовлені із стрічки шириною 25 (± 1) мм в два складання та підсилюючих елементів із стрічки шириною 40 (± 2) мм у місті кріплення до основної тканини. Ручки мають бути пришиті за допомогою чотирьох закріплювальних швів довжиною 24 (± 2) мм з кожної сторони;- виріб повинен мати дві бічні лямки з мʹякими демпферами, довжина яких має регулюватися за допомогою двох щільних пряжок. Верхня сторона лямок має пришиватися до верхнього силового каркасу та бути підсиленою двома закріплювальними швами довжиною 24 (± 2) мм. Нижня сторона лямок має бути пришита під кутом до нижнього силового каркасу, та має бути підсилена двома закріплювальними швами довжиною 40 (± 2) мм та 24 (± 2) мм;демпфери бічних лямок повинні бути розміром 38\*6 (± 0,5) см та бути пришиті до внутрішньої сторони лямки, та бути виготовлені з основного матеріалу з зовнішньої сторони та обʹємної сітки з внутрішньої сторони, бути окантованими текстильною тасьмою. Демпфери мають кріпитися до лямок за допомогою чотирьох поперечних швів;на зовнішню сторону бічних лямок мають бути пришиті додаткові ручки, сформовані зі стрічки шириною 40 (± 2) мм, ручки мають бути пришиті закріплювальними швами 40 (± 2) мм;- центральна знімна лямка має бути виготовлена із стрічки шириною 40 (± 2) мм, мати м'який демпфер розміром 58\*6 (± 0,5) см, що виготовлений із основного матеріалу з зовнішньої сторони та обʹємної сітки з внутрішньої сторони. Основна стрічка центральної лямки має проходити через тунель на мʹякому демпфері, що дозволить регулювати положення демпфера на лямці;- центральна лямка виробу має регулюватися по довжині з двох сторін за допомогою двох щільних пряжок, та фіксуватися знизу до петлі, виконаної із стрічки шириною 25 мм (± 2) мм, що має бути пришита двома закріплювальними швами 24 (± 2) мм з кожної сторони до підсилюючого елемента нижньої торцевої ручки. Зверху центральна лямка має фіксуватися до петлі, що виконана із стрічки 25 мм (± 2) мм, яка має бути пришита двома закріплювальними швами 24 (± 2) мм з кожної сторони до верхнього силового каркасу;- вільні кінці центральної лямки мають фіксуватися за допомогою фіксаторів, виготовлених з еластичної стрічки шириною 40 (± 2) мм;- усі внутрішні стінки мають бути закриті додатковою тканиною;- усі внутрішні шви зшивання бокової стінки, дна та основного відділення, основного та бічного відділення повинні бути окантовані оздоблювальною текстильною стрічкою з внутрішньої сторони;- в замки застібки-блискавки має бути протягнутий шнур паракорд, закріплений вузлом;- стрічки текстильні мають бути з обробленими краями, у тон основній тканині;- застібка-блискавка має бути із 100% поліамідних волокон, у тон основній тканині;- всі шви мають виконуватися підсиленими поліефірними нитками в одному тоні з кольором основної тканини, щільністю не менше 40 текс. Всі кінці швів та розриви швів мають фіксуватися зворотним стібком. |

\*Обгрунтування вибору:

вказана модель з використанням матеріалів зазначених в технічних характеристиках та описах виробу, тривалий час використовується співробітниками військової частини Е 6117 СБ України при виконанні спеціальних завдань. При цьому, вказана модель зарекомендувала себе як надійна, а також забезпечувала необхідну ефективність при виконанні покладених завдань на спеціальні підрозділи, в т.ч. під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на Сході України.