**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:   
UA-2021-07-22-004977-b.**

Закупівля **капітального ремонту і реставрації, код ДК 021:2015-45453000-7 (Капітальний ремонт вікон (заміна дерев’яних вікон на металопластикові з оздобленням відкосів)** здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає **700 000,00 грн.**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю капітального ремонту і реставрації,**

**код ДК 021:2015-45453000-7 (Капітальний ремонт вікон (заміна дерев’яних**

**вікон на металопластикові з оздобленням відкосів))**

Умови виконання робіт: Капітальний ремонт вікон (заміна дерев’яних вікон на металопластикові з оздобленням відкосів) виконуються в будівлях, що експлуатуються (коефіцієнт 1,2).

Об’єми робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 46 | **-** |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 109,10 | **-** |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | м.п. | 52,34 | **-** |
| 4 | Знімання підвіконних дощок в кам’яних будівлях | м2 | 57,80 | **-** |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах | м2 | 109,10 | **-** |
| 6 | Демонтаж грат металевих з вивірянням i закріпленням площею понад 1,5 до 2,7 м2 (зі збереженням матеріалу) | грати | 28 | - |
| 7 | Віконні блоки металопластикові (профілі білого кольору, не менше ніж 5-ти камерний та товщиною не менше 70мм; фурнітура: типу Maco, Winkhaus, Vorne, Siegenia; склопакети: двокамерні, енергозберігаючі (прозорі склопакети - 50,05% від загальної кількості, «дзеркальні» склопакети - 36,96% від загальної кількості, непрозорі з рифленою поверхнею (типу Кризет) склопакети - 12,99% від загальної кількості); поворотно-відкидна фрамуга з правої сторони вікна; по периметру віконних блоків встановлюється гідроізоляційна дифузійна віконна стрічка | м2 | 109,10 | **-** |
| 8 | Улаштування вирівнюючої стяжки під пластикові підвіконні дошки | м2 | 21 | **-** |
| 9 | Встановлення пластикових підвіконних дошок (шириною 40-45 см) | м.п. | 63,9 | **-** |
| 10 | Встановлення кронштейнів (металевих кутників) під підвіконні дошки | шт | 92 | **-** |
| 11 | Теплоізоляція внутрішніх укосів виробами з пінополістеролу товщиною не менше 20 мм на клей | м3 | 1,8352 | **-** |
| 12 | Улаштування оздоблення внутрішніх укосів вологостійкими гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї та дюбеля | м2 | 91,76 | **-** |
| 13 | Шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівкою по гіпсокартонними листам зі встановленням перфорованого кутника | м2 | 91,76 | **-** |
| 14 | Поліпшене фарбування вологостійкими акриловими (водоемульсійними) сумішами внутрішніх укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 91,76 | **-** |
| 15 | Установлення пластикових кутиків на клей типу «рідкі цвяхи» | м.п. | 229,4 | **-** |
| 16 | Ремонт оздоблення зовнішніх відкосів з фасадної плитки | м2 | 22,56 | **-** |
| 17 | Ремонт штукатурки зовнішніх відкосів | м2 | 17,46 | **-** |
| 18 | Улаштування вирівнюючої стяжки (шириною від 15 до 22 см) під віконні зливи | м2 | 9 | **-** |
| 19 | Установлення віконних зливів (шириною 25-30 см) білого кольору | м.п. | 64 | **-** |
| 20 | Монтаж грат металевих з вивірянням i закріпленням площею понад 1,5 до 2,7 м2 (зі збереженням матеріалу) | грати | 28 | - |
| 21 | Навантаження будівельного сміття вручну | т | 6,024 |  |
| 22 | Вивезення будівельного сміття | т | 6,024 | **-** |

| Назва | Схема-ескіз (малюнок, креслення) | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| Металопластикове  вікно | image1 | 46 |

Для підтвердження відповідності основних експлуатаційних характеристик віконних блоків, Переможець закупівлі надає сертифікати та паспорти відповідності на готові вироби.

Переможець закупівлі, за власні кошти, після укладання договору з Замовником, проводить експертизу кошторису в спеціалізованих установах (які мають право проводити експертизу кошторису).

***Примітка: Перед виготовленням та монтажем металопластикових виробів Переможець повинен виконати контрольні заміри.***