**Служба безпеки України**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Найменування, місцезнаходження замовника:

**Служба безпеки України, м. Київ.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, код ДК 021:2015-50530000-9 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів).**

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

**UA-2024-08-28-009343-a.**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **200 000,00** **грн.** (з ПДВ), ЗФ   
(КПКВ 6521010 по КЕКВ 2240).

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін (на основі даних пропозицій постачальника) на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, згідно вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі” методом порівняння ринкових цін, на підставі інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, у межах кошторисних призначень на ці цілі.

Строк надання послуги: **до 04.12.2024 року.**

Технічна специфікація:

Найменування (марки) генераторів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування (марки) генераторів | Кількість, шт |
| 1 | EnerSol STYS-20NP | 1 |
| 2 | EnerSol STSS-650NP | 1 |
| 3 | perkins 400 | 1 |
| 4 | EnerSol STBS-70B | 1 |
| 5 | EnerSol STDS NP-S630 QN26H680 | 1 |
| 6 | AKSA APD 66C Cummins 4BTA3.9 G2 | 1 |
| 7 | SDMO J165K KÖHLER 6068HF120-153 | 1 |
| 8 | DE-42PRS | 1 |
| 9 | DHY66KSE HY4DX23-78D | 1 |
| 10 | Matari MR18 Ricardo Y485BZD | 1 |
| 11 | Matari MR30 1007221 | 1 |
| 12 | GSW22P | 1 |
| 13 | GSW22P | 1 |

Опис послуги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування та склад послуги** | **Од. виміру** | **Кіль-**  **кість, шт.** |
| 1 | Ремонт і технічне обслуговування дизельних генераторів  **Склад послуги:**  Перевірка рівня та контроль щільності охолоджуючої рідини, заміна охолоджуючої рідини;  Перевірка наявності води в фільтрі попередньої очистки палива і злив відстою, заміна фільтру;  Перевірка рівня мастила в картері двигуна, перевірка тиску мастила, заміна мастила і масляного фільтру;  Заміна повітряного фільтру та видалення забруднення з пилозбірника;  Перевірка стану ременів та пасків та заміна в разі необхідності.  Перевірка зовнішньої поверхні радіатора охолодження, очищення та регулювання вентиляційних решіток.  Перевірка працездатності датчиків та блокувань;  Тестування дизель-генератора без підключення навантаження;  Тестування дизель-генератора з навантаженням;  Перевірка спрацювання системи „аварійний стоп” для блокування запуску ДГ;  Перевірка та протягування контактних з'єднань контрольних та силових кабелів;  Контроль інтервалів запуску ДГ при зникненні електричної напруги і підключення навантаження до ДГ, відпрацювання інтервалів часу зупинки ДГ при появі електроенергії та переключення навантаження у зворотному порядку;  Перевірка зарядного пристрою акумуляторної батареї та рівня заряду акумуляторної батареї;  Перевірка здібності ДГ стабільно підтримувати частоту та напругу при зміні навантаження.  Перевірка роботи ДГ синхронно з електромережею.  Перевірка і настройка часових інтервалів спрацювання; | послуга | 13 |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.