**Служба безпеки України**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі системи кондиціювання повітря, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівель (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

**Служба безпеки України**, м. Київ, код ЄРДПОУ 00034074

**Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої, код ДК 021:2015- 4251**0000-4 (Системи кондиціювання повітря)

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-P-2023-05-16-006705-а.Очікувана вартість предмета закупівлі становить – **1 357 000,00 грн.**

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін постачальників на ринку кліматичного обладнання на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Середня ціна знищувачів документів, з ПДВ, з наявних цінових пропозицій становить:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Середня  ціна за од. продукції, грн. |
|
|
| 11. | Система кондиціювання повітря | 290737,1 |
| 2. | Система кондиціювання повітря | 191848,3 |

Основні характеристики системи кондиціювання повітря визначенні з урахуванням необхідності забезпечення належних кліматичних умов для функціонування серверного та комунікаційного обладнання, дотримання температури 18-23 градусів в приміщеннях, де знаходиться зазначене обладнання, за умови безперебійної роботи 24/7.

Передбачено роботу обладнання з ротацією для рівномірного розподілу навантаження та однакового напрацювання блоків у робочих режимах.

Тип стельовий обрано з урахуванням конструктивних особливостей приміщення, де буде встановлено зазначену систему.

З метою коректного визначення вартості послуг з монтажу, які входять до вартості системи кондиціювання, зазначено основний перелік робіт за умови визначеної в технічній специфікації довжині магістралі.

Закупівля системи кондиціювання повітря з вказаними сукупними характеристиками є економічно доцільною.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.