Інформація щодо виконання вимог пунку 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	Комплект автомобільний «STR Шатро № 6» за кодом по ДК 021:2015 35730000-0 «Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту»	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2026-06-10-013412-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	1 493 400,00 грн (Один мільйон чотириста дев'яносто три тисячі чотириста грн 00 коп.)	
Розмір бюджетного призначення	1 493 400,00 грн (Один мільйон чотириста дев'яносто три тисячі чотириста грн 00 коп.) з усіма обов’язковими податками та зборами. 
Фінансування буде здійснюватися за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України по КПКВ 6521010 «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» за КЕКВ 2260.	

               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами попереднього моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет». З метою з'ясування середньої вартості та обсягів закупівлі було проведено моніторинг ринку та як результат переговори з виробником виробу. 
Згідно з п. 9 Особливостей та вимог Порядку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275, придбання державними замовниками товарів і послуг оборонного призначення, без проведення закупівель в електронній системі закупівель допускається за наявності однієї з обставин, передбачених пунктом 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а саме: п.п.4 п.13 - у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі та п.п.5 п.13 - роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником. 
ТОВ «АНВЕЙВ» надані документи, які підтверджують, що станом на дату проведення переговорів, вони є єдиним розробником та виробником комплекту автомобільного  «STR Шатро № 6», що підтверджено довідкою про єдиного виробника.
ТОВ «АНВЕЙВ» підтверджує про наявність необхідної матеріально-технічної бази, виробничих потужностей, наявних комплектуючих та кваліфікованого штату працівників, офіційно гарантує, що є розробником і одноосібним власником конструкторської і нормативно-технологічної документації на виготовлення комплекту автомобільного  «STR Шатро № 6» і самостійно здійснює як виробництво, так і постачання продукції. Будь-які права як на виробництво, так і на постачання зазначених систем радіоелектронної боротьби жодним третім особам не передавалися.
Згідно з Витягами з Каталогу предметів постачання, Головним управлінням забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міністерства оборони України проведено кодифікацію комплекту автомобільного  «STR Шатро № 6» Товариства з обмеженою відповідальністю «АНВЕЙВ», і присвоєно відповідні номенклатурні номери HATO.
Загальна вартість послуг – 1 493 400,00 грн (Один мільйон чотириста дев'яносто три тисячі чотириста грн 00 коп.) з усіма обов’язковими податками та зборами.
Фінансування буде здійснюватися за рахунок спеціального фонду .Державного бюджету України (субвенції з місцевого бюджету) по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення» на виконання заходів обласної комплексної цільової програми «Безпечна Одещина» на 2022-2026 роки (зі змінами та доповненнями), яка затверджена Розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 11 серпня 2022 року № 471/А-2022, визначені цілі в забезпеченні підвищення боєздатності особового складу Управління Служби безпеки України в Одеській області через створення умов матеріально-технічного характеру для забезпечення виконання покладених повноважень (завдань) співробітниками органів Служби безпеки у межах регіону шляхом придбання обладнання, устаткування та матеріальних цінностей для здійснення оперативної, спеціальної та бойової діяльності підрозділів Управління.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Закупівля Комплекту автомобільного «STR Шатро № 6» у кількості 4 штук за кодом по ДК 021:2015 35730000-0 «Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту»
Найменування товару	Код класифі катора	О д. ви м.	К-ть, од.	
Комплект автомобільний «STR ШАТРО №6» у складі: 
1. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.300» - 1шт 2. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.400» - 1шт 3. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.500» -1шт 
4. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.600» - 1шт 5. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.700» -1 шт 6. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.800» -1шт. 7. Переносний повербанк Акумулятор LiFePOA (EVE) 24v-314A в металевому корпусі- 1 шт 
8. Зарядний пристрій 29,4V/40А-1шт. 
9. Комплект комутаційний- 1шт 
10. Рама для кріплення STR ШАТРО 50-1- 1шт 
11. Реб тестер «УЛЬТРА» -1 шт	335730 000-0	шт	2	
Комплект автомобільний «STR ШАТРО №6»у складі: 
1. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1» -1шт. 
2. Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.1000» -1 шт.
3. Підсилювач Сигналів Мультичастотний Купольний «STR Ш АТРО 100-1.1900-2100»-1шт 
4. Підсилювач Сигналів Мультичастотний Купольний «STR Ш АТРО 100-1.2100-2300»-1шт 
5. Підсилювач Сигналів Мультичастотний Купольний «STR Ш АТРО 100-1,2300-2500»-1шт 
6. Підсилювач Сигналів Мультичастотний Купольний «STR Ш АТРО 100-1.2500-2700»-1шт 
7. Переносний повербанк Акумулятор LiFePOA (EVE) 24v-314A в металевому корпусі- 1 шт 
8. Зарядний пристрій 29,4 V/40A-1шm. 
9. Комплект комутаційний-1 шт 
10. Рама для кріплення STR ШАТРО 50-1- 1шт 
11.Реб тестер «УЛЬТРА» -І шт.	335730 000-0	шт	2	
Характеристики: 
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.300»:
Канал 0.3	Діапазон 220-320МГц	50Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР65	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.400»:
Канал 0.4	Діапазон 320-420МГц	50Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР65	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико- технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.500»:
Канал 0.5	Діапазон 420-520 МГц	50 Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР64	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико- технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.600»:
Канал 0.6	Діапазон 520-620 МГц	50 Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР64	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.700»:
Канал 0.7	Діапазон 620-720 МГц	50 Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР64	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико- технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.800»:
Канал 0.8	Діапазон 720-850 МГц	50 Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР64	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико- технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1»:
Канал 0.9	Діапазон 850-950 МГц	50 Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР64	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико- технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 50-1.1000»
Канал 1.0	Діапазон 950-1050 МГц	50 Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР64	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 100-1.1900-2100»:
Канал 2.1	Діапазон 1900-2100МГц	100Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР65	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 100-1.2100-2300»:
Канал 2.3	Діапазон 2100-2300МГц	100Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР65	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 100-1.2300-2500»:
Канал 2.5	Діапазон 2300-2500МГц	100Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР65	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	
Тактико-технічні характеристики моделі Підсилювач сигналів мультичастотний купольний «STR ШАТРО 100-1.2500-2700»:
Канал 2.7	Діапазон 2500-2700МГц	100Вт, купол	
Живлення	Бортове живлення	24-28 V	
Автономність	Можливе використання зовнішнього живлення	
Охолодження	Пасивне	
Корпус	Метал	ІР65	
Вага	4.5 кг	
Габарити	230х390х575 мм.	
Комплектація	Виріб, шнур живлення 2м.	
Примітка	Параметри підтвердженні за умов живлення 28В	

Гарантії виробника: Гарантійний термін експлуатації виробів складає 90 днів від дати його вводу в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання виробів складає 12 місяців з дати постачання.

Уповноважена особа Смакограй Ірина Миколаївна, тел: (067) 486-18-34; електронна адреса: 674861834@ukr.net